[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.34
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	8	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  ROBÓT 
nb=Modernizacja - roboty remontowe i naprawcze pomieszczeń I piętra CK ZAMEK
ab=61-809 Poznań, ul. Święty Marcin 80/82, obr. Poznań, ar. 24, dz. 3
ni=Centrum Kultury „Zamek”
ai=ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
dt=Luty  2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1071]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	3
jm=m-g	148
ce=0	1582112710
cw=0	PLN
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 853]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1083]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1582112700
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.6
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=cement portlandzki '25'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1582112701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2498

[RMS ZEST 1085]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1582112701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.82

[RMS ZEST 1094]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1582112701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0161
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1146]
ty=M
na=cokół	0
id=z_11196	3
jm=m	040
ce=0	1582112701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.573

[RMS ZEST 1079]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1151]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1102]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1582112702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.4632
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1149]
ty=M
na=farby kolor zamkowy	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1582112702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=111.1439
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1104]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	1
jm=m2	050
ce=0	1582112702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.155

[RMS ZEST 1135]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1582112702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.8541

[RMS ZEST 1095]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1582112702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1179
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1096]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1582112703
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0335
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1118]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1582112703
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.1913

[RMS ZEST 1133]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1582112703
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.566

[RMS ZEST 818]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1150]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1563899	1
jm=kg	033
ce=0	1582112703
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.415

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1110]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1109]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 226]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1091]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1103]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1582112703
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.557

[RMS ZEST 1097]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1582112704
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.959

[RMS ZEST 1076]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1582112704
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6492

[RMS ZEST 1142]
ty=M
na=płyty wiórowe 22 mm	0
id=2650299	1
jm=m2	050
ce=0	1582112704
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.4715

[RMS ZEST 811]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1137]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1582112704
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.2736
wcn=0.8	0,8

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1582112693
cw=0	PLN
il=372.5032

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23	1559204840
cw=23	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=Robocizna	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=17	1495796181
cw=17	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1080]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 854]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1093]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robotnik kat. 7	0
id=z95	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1153]
ty=M
na=rury winidurowe 47 mm z pilotem	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1582112704
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.888

[RMS ZEST 1138]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112710
cw=0	PLN
il=0.0972

[RMS ZEST 1141]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112711
cw=0	PLN
il=4.6941

[RMS ZEST 1107]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112711
cw=0	PLN
il=0.0081

[RMS ZEST 886]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112711
cw=0	PLN
il=0.0959
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1145]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112711
cw=0	PLN
il=0.0657

[RMS ZEST 1136]
ty=M
na=Taśma malarska	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1582112705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=271.7784

[RMS ZEST 1108]
ty=M
na=Taśma papierowa	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1582112705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.1

[RMS ZEST 885]
ty=R
na=tynkarz kat.10	0
id=x03	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1092]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1134]
ty=M
na=Verticale okienne	0
id=1510899	1
jm=m2	050
ce=0	1582112705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.744
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1078]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1582112705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5085

[RMS ZEST 1086]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1582112705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.154

[RMS ZEST 1084]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1582112706
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1039
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1148]
ty=S
na=wózek	0
id=z_116	3
jm=m-g	148
ce=0	1582112711
cw=0	PLN
il=0.0956

[RMS ZEST 1073]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	3
jm=m-g	148
ce=0	1582112712
cw=0	PLN
il=0.452
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1098]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112712
cw=0	PLN
il=0.0809
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1131]
ty=S
na=wyciąg	0
id=z_113	3
jm=m-g	148
ce=0	1582112712
cw=0	PLN
il=0.256

[RMS ZEST 1144]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1582112712
cw=0	PLN
il=0.0985

[RMS ZEST 1143]
ty=M
na=wykładzina podłogowa dywanopodobna	0
id=1563899	1
jm=m2	050
ce=0	1582112706
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.2443

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 1147]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=z_11001	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 223 (inwent.)
wa=0
kn=0	0	0
id=6371
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=6372
pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	13-23 1001-10	13-23	1001-10		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg i stolarki okiennej, drzwiowej folią ochronną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=81.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.1	1	4,17*2,34*2+7,6*5,9+1,44*2,95*3+2,0*1,0*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.0569	0	0,0569
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6146

[RMS 1104]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=85.155

[RMS 1108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=81.1

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1098]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 1107]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[POZYCJA]
id=6375
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-04	5	0902-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zaprawienie bruzd o szer.do 15 cm - obróbka ościeży okien
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.02	1	3*(2,95*2+1,44)						0		0

[RMS 1]
nz=0.1615	0	0,1615
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5562

[RMS 1077]
nz=0.00143	0	0,00143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 1078]
nz=0.00168	0	0,00168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 1076]
nz=0.00825	0	0,00825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1817

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6377
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-04	5	0902-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zaprawienie bruzd o szer.do 100 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=5.16	1	3,66+1,5						0		0

[RMS 1]
nz=0.1615	0	0,1615
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8334

[RMS 1077]
nz=0.00143	0	0,00143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[RMS 1078]
nz=0.00168	0	0,00168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0607

[RMS 1076]
nz=0.00825	0	0,00825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.298

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6378
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-06	5	0902-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynkowanie pasów o szer.do 15 cm - obróbka ościeży okien
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=22.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.02	1	22,02						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6706

[RMS 1077]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0573

[RMS 1078]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0727

[RMS 1076]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2863

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6380
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-06	5	0902-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynkowanie pasów o szer.do 100 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=5.16	1	5,16						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1436

[RMS 1077]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0939

[RMS 1078]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1192

[RMS 1076]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4696

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6381
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-01	4-01	0323-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 1083]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1077]
nz=0.00079	0	0,00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 1078]
nz=0.00044	0	0,00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 1076]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 1084]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1071]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1073]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=6382
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-04	4-01	0324-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd  o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - obmurowanie ościeżnicy drzwi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.2	1	2,4*2+1,4						0		0

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.216

[RMS 1083]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6

[RMS 1085]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.82

[RMS 1086]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.154

[RMS 1076]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 1084]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0186

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1071]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.062

[RMS 1073]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[POZYCJA]
id=6383
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-08	4-01	0705-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.2	1	6,2						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.286

[RMS 1094]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 1078]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[RMS 1076]
nz=0.0133	0	0,0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0825

[RMS 1084]
nz=0.0034	0	0,0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0211

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1073]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.124

[RMS 1071]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[POZYCJA]
id=6385
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
uw=analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=22.302
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.302	1	22,02*0,5+5,16*1,2+4*0,5+6,2*0,5						0		0

[RMS 1]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3584

[RMS 1095]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0558

[RMS 1096]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 1097]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.959

[RMS 1084]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1098]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0647

[RMS 1099]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0959

[POZYCJA]
id=6386
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=207.138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=207.138	1	207,138						0		0

[RMS 1]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0567

[RMS 1103]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=4.557

[RMS 1078]
nz=0.00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1823

[RMS 1076]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2071

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6387
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=207.138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=207.138	1	137,679+69,459						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6781

[RMS 1095]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0621

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6388
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=69.459
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69.459	1	6,59*7,6+2,34*4,14*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2656

[RMS 1102]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6988

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6389
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor zamkowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=137.679
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.679	1	4,55*(7,6+2,34+6,59)*2-1,44*2,95*3						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3838

[RMS 1149]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=39.3762

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6418
pd=						1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż verticali okiennych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12.744
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.744	1	2,95*1,44*3						0		0

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=25.488

[RMS 1134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.744

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6419
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=59.772
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.772	1	6,59*7,6+2,34*4,14						0		0

[RMS 1]
nz=0.067	0	0,067
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0047

[RMS 8]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6420
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12.744
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.744	1	2,95*1,44*3						0		0

[RMS 1]
nz=0.215	0	0,215
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[RMS 8]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 2101 (inwent.)
wa=0
kn=0	0	0
id=6421
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=6422
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, itp.  folią ochronną i taśmą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=160.827
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=160.827	1	(8*5,86-2,01*3,32)*2*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1671

[RMS 1135]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=57.4152

[RMS 1136]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=192.9924

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6423
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=183.354
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=183.354	1	4,51*(8,0+5,86+2,01)*2+8*5,86-2,01*3,32						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4186

[RMS 1118]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=55.0062

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6424
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity i sufity
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=183.354
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.354	1	4,51*(8,0+5,86+2,01)*2+8*5,86-2,01*3,32						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6683

[RMS 1137]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=40.3379

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1131]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0367

[RMS 1138]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[POZYCJA]
id=6425
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40.207
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=40.207	1	8*5,86-2,01*3,32						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7846

[RMS 1102]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9817

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6426
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor zamkowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=143.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=143.147	1	4,51*(8,0+5,86+2,01)*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0345

[RMS 1149]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=40.94

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6439
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=40.207
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.207	1	40,207						0		0

[RMS 1]
nz=0.067	0	0,067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6939

[RMS 8]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6440
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=14.954
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.954	1	0,93*2,68*6						0		0

[RMS 1]
nz=0.215	0	0,215
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2151

[RMS 8]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 296 (inwent.)
wa=0
kn=0	0	0
id=6427
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=6431
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, itp.  folią ochronną i taśmą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=65.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=65.655	1	4,28*7,67*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7423

[RMS 1135]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4388

[RMS 1136]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=78.786

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6428
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-06	4-04	0504-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 2 warstwy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=32.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.828	1	4,28*7,67						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2222

[POZYCJA]
id=6429
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0301-01	7-28	0301-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłogi drewnianej - płyt wiórowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=32.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.828	1	4,28*7,67						0		0

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8029

[POZYCJA]
id=6441
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0210-01	4-01	0210-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elementach z betonu żwirowego - posadzkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	2*4,3						0		0

[RMS 1]
nz=3.81	0	3,81
np=1
wa=0
wb=0
il=32.766

[POZYCJA]
id=6430
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-03 1101-06 	4-04	1101-03	 1101-06 	1
mpn=9:0:15099,101211
na=Transport materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 15 km wraz z opłatą utylizacyjną (wykładzina, płyta OSB)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.183
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.183	1	32,83*0,03+8,6*0,023						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4906

[RMS 1141]
nz=3.968	0	1,112+14*0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6941

[POZYCJA]
id=6436
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-04	5-08	0108-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=17.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	4,3*4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1573	0	0,1573
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5838

[RMS 1153]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.888

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6443
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-04	5	0902-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zaprawienie bruzd o szer.do 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	4,3*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.1615	0	0,1615
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3889

[RMS 1077]
nz=0.00143	0	0,00143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 1078]
nz=0.00168	0	0,00168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 1076]
nz=0.00825	0	0,00825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0709

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6442
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przybicie do podłóg płyt wiórowych  gr. 18 mm z poszpachlowanie połączeń
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=32.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.83	1	32,83						0		0

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0867

[RMS 1142]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=34.4715

[RMS 1133]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.566

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6437
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-04	2-02	1113-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=32.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.83	1	32,83						0		0

[RMS 1]
nz=0.3332	0	0,3332
np=1
wa=0
wb=0
il=10.939

[RMS 1143]
nz=1.104	0	1,104
np=1
wa=0
wb=0
il=36.2443

[RMS 1150]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.415

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1144]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0985

[RMS 1145]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0657

[POZYCJA]
id=6438
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XI 1304-76	XI	1304-76		1
mpn=1211
na=Wymiana cokołów z drewna liściastego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=23.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.9	1	(4,28+7,67)*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.038

[RMS 1146]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=25.573

[RMS 1147]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1148]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0956

[RMS 1131]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1912

[POZYCJA]
id=6432
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=140.617
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=140.617	1	4,51*(4,28+7,67)*2+4,28*7,67						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3586

[RMS 1118]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=42.1851

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6433
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity i sufity
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=140.617
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140.617	1	4,51*(4,28+7,67)*2+4,28*7,67						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2494

[RMS 1137]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9357

[RMS 8]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1131]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[RMS 1138]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0422

[POZYCJA]
id=6434
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=32.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.828	1	4,28*7,67						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9065

[RMS 1102]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7827

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6435
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami - kolor zamkowy, starych tynków wewnętrznych ścian - w tym 5% powierzchni sztukaterii na ścianach w kolorze białym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=107.789
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=107.789	1	4,51*(4,28+7,67)*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8269

[RMS 1149]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8277

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6445
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=9.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.97	1	0,93*2,68*4						0		0

[RMS 1]
nz=0.215	0	0,215
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1436

[RMS 8]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

